setenv machid 8050d01
setenv bootargs 'console=ttyMSM0,115200n8 cnss2.enable_qcn9224_support=1 cnss2.bdf_pci1=0x1006  cnss2.enable_mlo_support=1'
saveenv 


tftpboot norplusnand-ipq9574-single-fixstuckuboot.img && imgaddr=0x50000000 && source $imgaddr:script

WiFi card ----pci1


vim /etc/config/wireless 
