config wifi-device  wifi0
	option type	qcawificfg80211
	option channel	auto
        option macaddr  c4:4b:d1:60:30:54
	option hwmode	11bea
	# REMOVE THIS LINE TO ENABLE WIFI:
	option disabled 0

config wifi-iface
	option device	 wifi0
	option network	lan
	option mode     sta
        option mld 'mld0'
        option ssid 'HBTEmlo'
        option cactimeout '0'
        option encryption       ccmp
        option sae 1
        option wds 1
        option ieee80211w 2
        option sae_pwe 1
        list sae_group 19
        list sae_password 1234567890

config wifi-device  wifi1
	option type	qcawificfg80211
	option channel	auto
        option macaddr  c4:4b:d1:60:30:55
	option hwmode	11bea
	# REMOVE THIS LINE TO ENABLE WIFI:
	option disabled 0

config wifi-iface
	option device	 wifi1
	option network	lan
	option mode     sta
        option mld 'mld0'
        option ssid 'HBTEmlo'
        option cactimeout '0'
        option encryption       ccmp
        option sae 1
        option wds 1
        option ieee80211w 2
        option sae_pwe 1
        list sae_group 19
        list sae_password 1234567890

config wifi-device  wifi2
	option type	qcawificfg80211
	option channel	auto
        option macaddr  c4:4b:d1:60:30:56
	option hwmode	11bea
	# REMOVE THIS LINE TO ENABLE WIFI:
	option disabled 0

config wifi-iface
	option device	 wifi2
	option network	lan
	option mode     sta
        option mld 'mld0'
        option ssid 'HBTEmlo'
        option cactimeout '0'
        option encryption       ccmp
        option sae 1
        option wds 1
        option ieee80211w 2
        option sae_pwe 1
        list sae_group 19
        list sae_password 1234567890

config wifi-device  wifi3
	option type	qcawificfg80211
	option channel	auto
        option macaddr  c4:4b:d1:60:30:51
	option hwmode	11bea
	# REMOVE THIS LINE TO ENABLE WIFI:
	option disabled 0

config wifi-iface
	option device	 wifi3
	option network	lan
	option mode     sta
        option mld 'mld0'
        option ssid 'HBTEmlo'
        option cactimeout '0'
        option encryption       ccmp
        option sae 1
        option wds 1
        option ieee80211w 2
        option sae_pwe 1
        list sae_group 19
        list sae_password 1234567890

config wifi-mld 'mld0'
        option mld_macaddr '00:21:31:43:12:98'
        option mld_ssid 'HBTEmlo'